**A koncesszióra kijelölt terület lehatárolása**

| Id | EOV Y  (m) | EOV X  (m) |
| --- | --- | --- |
| Kalocsa koncesszióra javasolt terület  Fedőlap: felszín  Alaplap: –6000 mBf | | |
| 1 | 642000 | 103000 |
| 2 | 642000 | 150000 |
| 3 | 662000 | 150000 |
| 4 | 662000 | 140000 |
| 5 | 668000 | 140000 |
| 6 | 668000 | 120000 |
| 7 | 660000 | 120000 |
| 8 | 660000 | 108000 |
| 9 | 656105 | 108000 |
| 10 | 656105 | 103000 |
| 11=1 | 642000 | 103000 |
| Bányatelek miatt részben kivágott térrész  Kecel II. – szénhidrogén Fedőlap: 150 mBf Alaplap: –1800 mBf | | |
| 1 | 668000 | 136115,45 |
| 2 | 668000 | 132755,35 |
| 3 | 667803,62 | 132815,77 |
| 4 | 667403,6 | 134115,62 |
| 5 | 667903,47 | 136115,45 |
| 6=1 | 668000 | 136115,45 |